|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение №1** |

**Техническое задание**

для организации и проведения открытого запроса котировок на право заключения договора поставки бригадного автомобиля колёсная формула 4х4

для нужд АО «Региональная энергетическая компания» в 2018 году

г. Калининград

2018 г.

1. **Предмет открытого запроса котировок**

1.1. Право заключения договора поставки бригадного автомобиля колесная формула 4Х4 для нужд АО «Региональная энергетическая компания».

1.2. По настоящему открытому запросу котировок (далее - ОЗК) участник ОЗЛ, в случае признания его победителем, обязуется поставить автомобиль для Заказчика на условиях настоящего ОЗК.

1. **Общие требования**
	1. **Назначение:** перевозка бригады к месту проведения аварийно-ремонтных работ;
	2. Место и сроки оказания услуг: Поставка товара по адресу: г. Калининград, ул. Бакинская, д.2,

2.2. Срок поставки **–** не более 45 суток с даты заключения договора с правом досрочной поставки.

2.3. Предельная стоимость составляет 1 528 727 (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот двадцать семь) рублей, в том числе НДС и включает в себя: цену ТС, расходы на страхование, доставку до Покупателя, разгрузку, предпродажную подготовку, а также оплату всех предусмотренных действующим законодательством таможенных платежей, налогов и сборов.

|  |
| --- |
| 2.4. Форма, сроки и порядок оплаты услуг |

Покупатель в течение 5 календарных дней с момента поставки ТС,
подписания Сторонами акта приема-передачи ТС и предоставления оригинала счет-фактуры, выплачивает Поставщику сумму, указанную в Договоре, путем перечисления денежных средств по реквизитам Поставщика, указанным в настоящем Договоре.

 Днем исполнения обязательств Покупателя по оплате товара,
в соответствии с Договором, считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя по реквизитам Поставщика.

1. **Технические характеристики приобретаемой техники**:
	1. Автомобиль производства Россия.
	2. Поставляемый товар отвечает требованиям:
		1. Постановления правительства Российской Федерации, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
		2. ст. 15. Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
		3. Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 720) (с изменениями от 10.09.2010).
	3. Предлагаемый к поставке автомобиль поставляется Заказчику со всеми необходимыми для эксплуатации и постановки на учет сопроводительными документами (технический паспорт, документы, подтверждающие гарантийные обязательства, техническая документация, руководство по эксплуатации и др.). Товар сопровождается документацией на русском языке, подтверждающей декларируемые технические характеристики и позволяющие обеспечить эксплуатацию товара.
	4. Количество товара – 1 шт.

Таблица №1

| **№****п/п** | **Функциональные, технические и качественные****характеристики товара (автомобиля)** | **Показатели** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Год выпуска | 2018 г.в. |
| *Двигатель:* |
| **2** | Тип двигателя  | Дизельный  |
| **3** | Рабочий объем, см3 | 2776 |
| **4** | Количество цилиндров | 4 |
| **5** | Максимальная мощность, л.с. | 120 |
| **6** | Экологический стандарт | евро-5 |
| **7** | Адаптация двигателя к запуску в холодном климате (предпусковой подогреватель, отопитель) | Наличие |
| *Трансмиссия:* |
| **8** | Тип привода  | Отключаемый передний привод.4х4 Подключаемый полный привод. |
| **10** | Тип: КПП 5-ступенчетая | Наличие |
| *Кузов:* |
| **11** | Тип кузова  | цельнометаллический фургон грузопассажирский |
| **12** | Цвет  | белый |
| **13** | Тип лакокрасочного покрытия  | Не металлик |
| **14** | Антикоррозийная защита | Наличие |
| **15** | Количество дверей | 2 распашные, 1 сдвижная, 2 распашные грузового отсека |
| **16** | Количество мест | 1+6 |
| *Габаритные размеры:* |
| **17** | Длина, мм (не более) | 4810 |
| **18** | Ширина, мм (не менее) | 2380 |
| **19** | Высота, мм (не менее) | 2300 |
| **20** | Колесная база, мм (не менее) | 2760 |
| **21** | Погрузочная высота, мм (не более) | 820 |
| **22** | Внутренняя длина грузового отделения, мм (не менее) | 1330 |
| **23** | Внутренняя ширина грузового отделения. мм (не менее) | 1840 |
| **24** | Внутренняя высота грузового отделения. мм (не менее) | 1525 |
| **25** | Объем топливного бака, л (не менее) | 46 |
| **26** | Гидроусилитель руля | Наличие  |
| **27** | Колёсные металлические диски 16"  | Наличие |
| **28** | Полноразмерное запасное колесо | Наличие |
| **29** | Галогенные головные фары | Наличие |
| **30** | Противотуманные передние фары | Наличие |
| **31** | Кондиционер с салонным фильтром | Наличие |
| **32** | Домкрат | Наличие |
| **33** | Круиз-контроль | Наличие |
| *Дополнительное оборудование (оборудование, установленное в дилерском центре)* |
| **34** | Экспедиционные багажник/лесгиница | Наличие |
| **35** | Антикоррозийная обработка кузова | Наличие |
| **36** | Подкрылки передние и задние | Наличие |
| **37** | Ковры салонные резиновые, комплект | Наличие |
| **38** | Набор автомобилиста | Наличие |
| **39** | Центральный замок | Наличие |
| **40** | Сигнализация автомобильная | Наличие |
| **41** | Лебедка СПРУТ+кронштейн | Наличие |

* 1. Сроки гарантийного обслуживания должны соответствовать срокам гарантийного обслуживания завода-изготовителя, но не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания акта приема-передачи ТС или 80 000 (восемьдесят тысяч) км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
	2. Сервисный центр, осуществляющий гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт, должен располагаться на территории Калининградской области. При отсутствии сервисного центра на территории Калининградской области необходимо наличие заключенного договора о гарантийном и послегарантийном обслуживании с организацией, имеющей сервисный центр на территории Калининградской области с лицензией на обслуживание данного вида техники.
	3. Автотранспортное средство не должно находиться в эксплуатации до момента перехода прав собственности к Филиалу общества.
	4. До момента передачи прав собственности автомобиль должен пройти предпродажную подготовку и иметь отметку в сервисной книжке о ее проведении, при необходимости иметь ТО за счет продавца при условии, если доставка до покупателя снимает гарантийное обслуживание из-за перепробега.
	5. Документы, передаваемые при поставке:
		1. сертификат качества;
		2. паспорт транспортного средства;
		3. акт приема-передачи товара;
		4. счет, счет-фактура;
		5. инструкция по эксплуатации на русском языке;
		6. сервисная книжка на русском.
1. **Требования к Участникам:**
	1. Отсутствие негативного опыта выполнения договоров (Отсутствие в Реестрах недобросовестных поставщиков)
	2. Соответствие Технического предложения на выполнение поставки.
	3. Соблюдение сроков выполнения поставки.
2. **Критерии выбора победителя.**

Цена заявки.